Jump to main content

##

# 3.8.3 mcHalI_PwmInterruptEnable

## C

    /* Enable PWM fault interrupt */
    void mcHalI_PwmInterruptEnable( void )

## Summary

Enables the PWM fault interrupt

## Description

This function enables the PWM fault interrupt for the specified PWM peripheral. It uses the QSpin GUI-configured peripheral API to enable the PWM fault interrupt.

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
void | None.

## Returns

None

## Example

    /* Enable PWM fault interrupt */
    mcHalI_PwmInterruptEnable();

## Remarks

None.