Jump to main content

##

# 1.1.2.1 TCMECC_STATUS

    typedef enum
    {
        TCMECC_STATUS_MEM_FIX_I = TCMECC_SR_MEM_FIX_I_Msk,
        TCMECC_STATUS_MEM_FIX_D = TCMECC_SR_MEM_FIX_D_Msk,
        TCMECC_STATUS_CPT_FIX_MASK = TCMECC_SR_CPT_FIX_Msk,
        TCMECC_STATUS_OVER_FIX = TCMECC_SR_OVER_FIX_Msk,
        TCMECC_STATUS_MEM_NOFIX_I = TCMECC_SR_MEM_NOFIX_I_Msk,
        TCMECC_STATUS_MEM_NOFIX_D = TCMECC_SR_MEM_NOFIX_D_Msk,
        TCMECC_STATUS_CPT_NOFIX_MASK = TCMECC_SR_CPT_NOFIX_Msk,
        TCMECC_STATUS_OVER_NOFIX = TCMECC_SR_OVER_NOFIX_Msk,
        TCMECC_STATUS_HES_MASK = TCMECC_SR_HES_Msk,
        TCMECC_STATUS_ONE = TCMECC_SR_ONE_Msk,
        TCMECC_STATUS_MEM_ID_I = TCMECC_SR_MEM_ID_I_Msk,
        TCMECC_STATUS_MEM_ID_D = TCMECC_SR_MEM_ID_D_Msk,
        /* Force the compiler to reserve 32-bit memory for enum */
        TCMECC_STATUS_INVALID = 0xFFFFFFFF
    } TCMECC_STATUS;

Summary

Identifies the TCMECC current status.

Description

This data type identifies the TCMECC status.