Jump to main content

##

# 1.1.3.4 ICM_STATUS

    typedef enum
    {
        ICM_STATUS_ENABLE = ICM_SR_ENABLE_Msk,
        ICM_STATUS_RAW_MON_DIS_R0 = ICM_SR_RAWRMDIS(ICM_REGION0_MASK),
        ICM_STATUS_RAW_MON_DIS_R1 = ICM_SR_RAWRMDIS(ICM_REGION1_MASK),
        ICM_STATUS_RAW_MON_DIS_R2 = ICM_SR_RAWRMDIS(ICM_REGION2_MASK),
        ICM_STATUS_RAW_MON_DIS_R3 = ICM_SR_RAWRMDIS(ICM_REGION3_MASK),
        ICM_STATUS_MON_DIS_R0 = ICM_SR_RMDIS(ICM_REGION0_MASK),
        ICM_STATUS_MON_DIS_R1 = ICM_SR_RMDIS(ICM_REGION1_MASK),
        ICM_STATUS_MON_DIS_R2 = ICM_SR_RMDIS(ICM_REGION2_MASK),
        ICM_STATUS_MON_DIS_R3 = ICM_SR_RMDIS(ICM_REGION3_MASK),
        /* Force the compiler to reserve 32-bit memory for enum */
        ICM_STATUS_INVALID = 0xFFFFFFFF
    } ICM_STATUS;

Summary

Identifies the ICM current status.

Description

This data type identifies the ICM status.