Jump to main content

##

# 2.61.14 LCDCx_LAYER_IRQ_Enable Function

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    void LCDCx_LAYER_IRQ_Enable(LCDCx_LAYER_ID layer, LCDCx_LAYER_INTERRUPT interrupt);

## Summary

Enables the interrupt from the specified layer

## Description

None

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
layer | the layer
interrupt | the interrupt to enable

## Returns

None

## Remarks

None