Jump to main content

##

# 2.131.61 USART_LIN_DATA_LEN Enum

## C

    /* Blocking and ring buffer mode */
    typedef enum
    {
        USART_LIN_DATA_LEN_DLC = US_LINMR_DLM(0U),
        USART_LIN_DATA_LEN_IDENTIFIER = US_LINMR_DLM(1U),
    } USART_LIN_DATA_LEN;

## Summary

Defines the data type for the USART LIN Data Length Mode bits

## Description

This may be used in the USARTx_LIN_DataLenModeSet API to set the Data Length Mode bit configuration

## Remarks

None