Jump to main content

##

# 2.61.80 LCDCx_LAYER_INTERRUPT Enum

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    typedef enum
    {
        LCDCx_LAYER_INTERRUPT_DMA,
        LCDCx_LAYER_INTERRUPT_DSCR,
        LCDCx_LAYER_INTERRUPT_ADD,
        LCDCx_LAYER_INTERRUPT_DONE,
        LCDCx_LAYER_INTERRUPT_OVR,
    } LCDCx_LAYER_INTERRUPT;

## Summary

Defines the interrupts generated by the layers

## Description

## Remarks

None.