Jump to main content

##

# 2.92.16 QMSPI_CLOCK_POLARITY Enum

## C

    typedef enum
    {
        QMSPI_CLOCK_POLARITY_IDLE_LOW = 0 << QMSPI_MODE_CPOL_Pos,
        QMSPI_CLOCK_POLARITY_IDLE_HIGH = 1 << QMSPI_MODE_CPOL_Pos,

        /* Force the compiler to reserve 32-bit space for each enum value */
        QMSPI_CLOCK_POLARITY_INVALID = 0xFFFFFFFF
    } QMSPI_CLOCK_POLARITY;

## Summary

Identifies QMSPI Clock Polarity Options

## Description

This enumeration identifies possible QMSPI Clock Polarity Options.

## Remarks

None.