Jump to main content

##

# 2.92.15 QMSPI_CLOCK_PHASE_MISO Enum

## C

    typedef enum
    {
        QMSPI_CLOCK_PHASE_MISO_0 = 0 << QMSPI_MODE_CHPA_MISO_Pos,
        QMSPI_CLOCK_PHASE_MISO_1 = 1 << QMSPI_MODE_CHPA_MISO_Pos,

        /* Force the compiler to reserve 32-bit space for each enum value */
        QMSPI_CLOCK_PHASE_MISO_INVALID = 0xFFFFFFFF
    } QMSPI_CLOCK_PHASE_MISO;

## Summary

Identifies QMSPI Clock Phase MISO Options

## Description

This enumeration identifies possible QMSPI Clock Phase MISO Options.

## Remarks

None.