Jump to main content

##

# 2.100.6 RTCC_InterruptEnable Function

## C

    void RTCC_InterruptEnable(RTC_INT_MASK interrupt);

## Summary

Enables RTCC peripheral interrupt.

## Description

This function enables the RTCC interrupt.

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
interrupt | The mask used to enable the RTCC interrupt.

## Returns

None.

## Example

    RTCC_InterruptEnable(RTC_INT_ALARM);

## Remarks

None.