Jump to main content

##

# 2.99.8 RTC_InterruptEnable Function

## C

    void RTC_InterruptEnable(RTC_INT_MASK interrupt)

## Summary

Enables the specified RTC interrupt

## Description

This function is used to enable a specific RTC interrupt source

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
interrupt | Interrupt source to be enabled

## Returns

None.

## Example

    RTC_InterruptEnable(RTC_INT_ALARM);