Jump to main content

##

# 2.4.32 ADCHS_CHANNEL_NUM Enum

## C

    typedef enum
    {
        ADCHS_CH0 = 0U,
        ADCHS_CH1 = 1U,
        ADCHS_CH2 = 2U,
        ADCHS_CH3 = 3U,
        ADCHS_CH4 = 4U,
        ADCHS_CH5 = 5U,
        ADCHS_CH6 = 6U,
        ADCHS_CH7 = 7U,
        ADCHS_CH8 = 8U,
        ADCHS_CH9 = 9U,
        ADCHS_CH10 = 10U,
        ADCHS_CH11 = 11U,
        ADCHS_CH12 = 12U,
        ADCHS_CH13 = 13U,
        ADCHS_CH14 = 14U,
        ADCHS_CH15 = 15U,
        ADCHS_CH16 = 16U,
        ADCHS_CH17 = 17U,
        ADCHS_CH18 = 18U,
        ADCHS_CH19 = 19U,
        ADCHS_CH20 = 20U,
        ADCHS_CH21 = 21U,
        ADCHS_CH22 = 22U,
        ADCHS_CH23 = 23U,
        ADCHS_CH24 = 24U,
        ADCHS_CH25 = 25U,
        ADCHS_CH26 = 26U,
        ADCHS_CH27 = 27U,
        ADCHS_CH28 = 28U,
        ADCHS_CH29 = 29U,
        ADCHS_CH30 = 30U,
        ADCHS_CH31 = 31U,
        ADCHS_CH32 = 32U,
        ADCHS_CH33 = 33U,
        ADCHS_CH34 = 34U,
        ADCHS_CH35 = 35U,
        ADCHS_CH36 = 36U,
        ADCHS_CH37 = 37U,
        ADCHS_CH38 = 38U,
        ADCHS_CH39 = 39U,
        ADCHS_CH40 = 40U,
        ADCHS_CH41 = 41U,
        ADCHS_CH42 = 42U,
        ADCHS_CH43 = 43U,
        ADCHS_CH44 = 44U,
    }ADCHS_CHANNEL_NUM;

## Summary

Identifies ADCHS inputs as analog channel number

## Description

This enumeration identifies ADCHS channel numbers. This may be used as an argument of function to identify channel number.

## Remarks

None.