Jump to main content

##

# 2.61.53 LCDCx_SetSOFInterruptEnable Function

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    void LCDCx_SetSOFInterruptEnable(bool enable)

## Summary

Enables/disables the start of frame interrupt

## Description

None

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
enable | if true, interrupt is enabled. Disabled if false

## Returns

None

## Remarks

None