Jump to main content

##

# 2.1.11 AC_POSINPUT Enum

## C

    typedef enum
    {
        /* Pin AN0 */
        AC_POSINPUT_AIN0,
        /* Pin AN1 */
        AC_POSINPUT_AIN1,
        /* Pin AN2 */
        AC_POSINPUT_AIN2,
        /* Pin AN3 */
        AC_POSINPUT_AIN3,
        /* Vdd Scalar */
        AC_POSINPUT_VSCALE,
    }AC_POSINPUT;

## Summary

Identifies the positive inputs of a comparator channel

## Description

This enumeration can be used as an argument to APIs where it needs to indicate a positive input of a comparator.

## Remarks

None.