Jump to main content

##

# 2.120.2.43 TC_QUADRATURE_STATUS Enum

## C

    typedef enum
    {
        TC_QUADRATURE_NONE = 0U,
        TC_QUADRATURE_INDEX = TC_QISR_IDX_Msk,
        TC_QUADRATURE_DIR_CHANGE = TC_QISR_DIRCHG_Msk,
        TC_QUADRATURE_ERROR = TC_QISR_QERR_Msk,
        TC_QUADRATURE_STATUS_MSK = TC_QISR_IDX_Msk | TC_QISR_DIRCHG_Msk | TC_QISR_QERR_Msk,
        TC_QUADRATURE_STATUS_INVALID = 0xFFFFFFFF
    }TC_QUADRATURE_STATUS;

## Summary

Identifies channel interrupt source mask

## Description

This enumeration identifies TC quadrature mode interrupt source mask.

## Remarks

None.