Jump to main content

##

# 2.8.85 CANx_TxEventFifoFillLevelGet Function

## C

    uint8_t CANx_TxEventFifoFillLevelGet(void) // x - Instance of the CAN peripheral

## Summary

Returns Tx Event FIFO Fill Level.

## Description

This routine returns Tx Event FIFO Fill Level.

## Precondition

CANx_Initialize has been called.

## Parameters

None.

## Returns

Returns Tx Event FIFO Fill Level.

## Example

    uint8_t fifoFillLevel = 0;
    fifoFillLevel = CAN0_TxEventFifoFillLevelGet();

## Remarks

None.