Jump to main content

##

# 2.38.18 EC_REG_BANK_VTRxPadMonPUIntEn Function

## C

    /* x = VTR PAD monitor number */

    void EC_REG_BANK_VTRxPadMonPUIntEn(void)

## Summary

Enables PAD monitor power up interrupt

## Description

Enables PAD monitor power up interrupt

## Precondition

None

## Parameters

None

## Returns

None

## Example

    EC_REG_BANK_VTR1PadMonPUIntEn();

## Remarks

None