Jump to main content

##

# 2.61.60 LCDCx_SetVSYNCPulseEnd Function

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    void LCDCx_SetVSYNCPulseEnd(LCDCx_VSYNC_SYNC_EDGE edge)

## Summary

Sets the HSYNC pulse edge where the VSYNC pulse second active edge is synchronized

## Description

None

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
edge | first or second HSYNC edge

## Returns

None

## Remarks

None