Jump to main content

##

# 2.61.15 LCDCx_LAYER_IRQ_Status Function

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    uint32_t LCDCx_LAYER_IRQ_Status(LCDCx_LAYER_ID layer);

## Summary

Reads the status of the interrupt from the specified layer

## Description

None

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
layer | the layer

## Returns

uint32_t - the value of the layer's interrupt register

## Remarks

None