Jump to main content

##

# 2.73.23 NVMCTRL_SmartEepromStatusGet Function

## C

    uint16_t NVMCTRL_SmartEepromStatusGet( void )

## Summary

Returns status conditions of SmartEEPROM.

## Description

This function returns the content of SEESTAT register.

## Precondition

None.

## Parameters

None

## Returns

Returns the content of status register.

## Example

    uint16_t eep_status = 0;

    eep_status = NVMCTRL_SmartEepromStatusGet();

## Remarks

None.