Jump to main content

##

# 1.1.1.1 MTCH2120_I2C_Status

    SUCCESS                     = 0,         // 0000 0000
    NOT_INITIALIZED             = 1u,        // 0000 0001
    INVALIED_INPUT_PARAMETER    = 2u,        // 0000 0010
    I2C_ERROR                   = 4u         // 0000 0100

## Description:

Status | Description
--- | ---
SUCCESS | Success
NOT_INITIALIZED | API not initialized.
INVALIED_INPUT_PARAMETER | Input parameter wrong. Check Address Range. Input Parameter Null.
I2C_ERROR | It will be any one of the following conditions. Device has sent "NAK" bit. Check Parameter Memory / Channel Range. Device Timeout. Check Device Address. Check the connections. Check the Power.