Jump to main content

# 1.1.2.4.41 MAC_RT_STATUS Enum

## C

    typedef enum {
        MAC_RT_STATUS_SUCCESS = 0x00,
        MAC_RT_STATUS_CHANNEL_ACCESS_FAILURE = 0xE1,
        MAC_RT_STATUS_DENIED = 0xE2,
        MAC_RT_STATUS_INVALID_INDEX = 0xF9,
        MAC_RT_STATUS_INVALID_PARAMETER = 0xE8,
        MAC_RT_STATUS_NO_ACK = 0xE9,
        MAC_RT_STATUS_READ_ONLY = 0xFB,
        MAC_RT_STATUS_TRANSACTION_OVERFLOW = 0xF1,
        MAC_RT_STATUS_UNSUPPORTED_ATTRIBUTE = 0xF4
    } MAC_RT_STATUS;

## Summary

List of possible status of G3 MAC RT driver.

## Description

This data type defines the possible return values for G3 MAC RT driver functions.

Rev: G