Jump to main content

# 3.3.4.2 EMAFE_Reset Function

## C

    void EMAFE_Reset ( bool enable );

## Summary

Resets the EMAFE peripheral.

## Description

This function resets the EMAFE peripheral by using EMAFE_NRESET GPIO.

## Precondition

None.

## Parameters

Parameters | Description
--- | ---
enable | True to hold NRST pin. False to release NRST pin

## Returns

None.

## Example

    /* EMAFE Release Reset */
    EMAFE_Reset(false);

## Remarks

None.

Rev: E