Jump to main content

# 3.1.4.9 ICM_EnableRegionMonitor Function

## C

    void ICM_EnableRegionMonitor ( ICM_REGION_ID regionId );

## Summary

Enables the monitoring a memory region of the ICM peripheral.

## Description

Activates the monitoring of the memory region with regionId identifier.

## Precondition

None.

## Parameters

Parameters | Description
--- | ---
regionId | Identifies the memory region to activate monitoring

## Returns

None.

## Example

    ICM_EnableRegionMonitor(ICM_REGION_0);

## Remarks

None.

Rev: E