Jump to main content

##

# NET_PRES_SKT_ERROR_T Enumeration

## C

    typedef enum {
        NET_PRES_SKT_OK = 0,
        NET_PRES_SKT_OP_NOT_SUPPORTED = -1,
        NET_PRES_SKT_OP_OUT_OF_HANDLES = -2,
        NET_PRES_SKT_OP_INVALID_INDEX = -3,
        NET_PRES_SKT_UNKNOWN_ERROR = -4,
        NET_PRES_SKT_INVALID_SOCKET = -5,
        NET_PRES_SKT_ENC_NEGO_FAILED = -6,
        NET_PRES_SKT_HANDLER_BUSY = -7,
        NET_PRES_SKT_HANDLER_ERROR = -8,
        NET_PRES_SKT_HANDLER_TRANSP_ERROR = -9
    } NET_PRES_SKT_ERROR_T;

## Members

Members | Description
--- | ---
NET_PRES_SKT_OP_NOT_SUPPORTED = -1 | Most likely the function is not supported by the socket type
NET_PRES_SKT_HANDLER_BUSY = -7 | a signal handler already registered
NET_PRES_SKT_HANDLER_ERROR = -8 | no such signal handler
NET_PRES_SKT_HANDLER_TRANSP_ERROR = -9 | transport layer signal operation failed

## Description

Enumeration: NET_PRES_SKT_ERROR_T Enumeration describing all the possible NET_PRES error types

## Remarks

None