Jump to main content

##

# DRV_ETHPHY_CONFIG_FLAGS Enumeration

## C

    typedef enum {
        DRV_ETHPHY_CFG_RMII,
        DRV_ETHPHY_CFG_MII,
        DRV_ETHPHY_CFG_ALTERNATE,
        DRV_ETHPHY_CFG_DEFAULT,
        DRV_ETHPHY_CFG_AUTO
    } DRV_ETHPHY_CONFIG_FLAGS;

## Members

Members | Description
--- | ---
DRV_ETHPHY_CFG_RMII | RMII data interface in configuration fuses.
DRV_ETHPHY_CFG_MII | MII data interface in configuration fuses.
DRV_ETHPHY_CFG_ALTERNATE | Configuration fuses is ALT
DRV_ETHPHY_CFG_DEFAULT | Configuration fuses is DEFAULT
DRV_ETHPHY_CFG_AUTO | Use the fuses configuration to detect if you are RMII/MII and ALT/DEFAULT configuration

## Description

Ethernet PHY Configuration Flags This enumeration defines configuration options for the Ethernet PHY. Used by: DRV_ETHPHY_MIIConfigure, DRV_ETHPHY_INIT structure, DRV_ETHPHY_Setup, Returned by: DRV_ETHPHY_HWConfigFlagsGet