Jump to main content

##

# 1.2.5.61 SPW_PKTTX_SEND_LIST_ENTRY

    typedef struct
    {
        /* Word 0 */
        uint32_t Start      : 19;
        uint32_t NotUsed1   :  5;
        uint32_t RSize      :  4;
        uint32_t NotUsed0   :  1;
        uint32_t Entry      :  2;
        uint32_t Skip       :  1;

        /* Word 1 */
        uint32_t RB4        :  8;
        uint32_t RB3        :  8;
        uint32_t RB2        :  8;
        uint32_t RB1        :  8;

        /* Word 2 */
        uint32_t RB8        :  8;
        uint32_t RB7        :  8;
        uint32_t RB6        :  8;
        uint32_t RB5        :  8;

        /* Word 3 */
        uint32_t HSize      :  8;
        uint32_t HCrc       :  1;
        uint32_t NotUsed3   :  7;
        uint32_t EscChar    :  8;
        uint32_t EscMask    :  4;
        uint32_t NotUsed2   :  4;

        /* Word 4 */
        uint32_t HAddr      : 32;

        /* Word 5 */
        uint32_t DSize      : 24;
        uint32_t DCrc       :  1;
        uint32_t NotUsed4   :  7;

        /* Word 6 */
        uint32_t DAddr      : 32;

        /* Word 7 */
        uint32_t TimeOut    : 19;
        uint32_t NotUsed5   : 13;
    } SPW_PKTTX_SEND_LIST_ENTRY;

Summary

SPW send list entry

Description

This data structure defines a SPW send list entry