Jump to main content

##

# 1.2.5.43 SPW_PKTRX_STATUS

    typedef enum
    {
        SPW_PKTRX_STATUS_COUNT_MASK = SPW_PKTRX1_STATUS_COUNT_Msk,
        SPW_PKTRX_STATUS_PACKET = SPW_PKTRX1_STATUS_PACKET_Msk,
        SPW_PKTRX_STATUS_LOCKED = SPW_PKTRX1_STATUS_LOCKED_Msk,
        SPW_PKTRX_STATUS_ARM = SPW_PKTRX1_STATUS_ARM_Msk,
        SPW_PKTRX_STATUS_ACT = SPW_PKTRX1_STATUS_ACT_Msk,
        SPW_PKTRX_STATUS_PENDING = SPW_PKTRX1_STATUS_PENDING_Msk,
        SPW_PKTRX_STATUS_DEACT = SPW_PKTRX1_STATUS_DEACT_Msk,
        /* Force the compiler to reserve 32-bit memory for enum */
        SPW_PKTRX_STATUS_INVALID = 0xFFFFFFFF
    } SPW_PKTRX_STATUS;

Summary

Identifies the SPW PKTRX current status

Description

This data type identifies the SPW PKTRX status