Jump to main content

##

# 1.1.5.44 SPW_PKTRX_PREV_STATUS

    typedef enum
    {
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_CNT_MASK = SPW_PKTRX1_PREVBUFSTS_CNT_Msk,
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_EEP = SPW_PKTRX1_PREVBUFSTS_EEP_Msk,
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_FULLI = SPW_PKTRX1_PREVBUFSTS_FULLI_Msk,
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_FULLD = SPW_PKTRX1_PREVBUFSTS_FULLD_Msk,
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_DMAERR = SPW_PKTRX1_PREVBUFSTS_DMAERR_Msk,
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_LOCKED = SPW_PKTRX1_PREVBUFSTS_LOCKED_Msk,
        /* Force the compiler to reserve 32-bit memory for enum */
        SPW_PKTRX_PREV_STATUS_INVALID = 0xFFFFFFFF
    } SPW_PKTRX_PREV_STATUS;

Summary

Identifies the SPW PKTRX previous buffer status

Description

This data type identifies the SPW PKTRX previous buffer