Jump to main content

##

# 2.108.26 SEFC_ERROR Enum

## C

    #define SEFC_ERROR_NONE 0x1
    /* In-valid command */
    #define SEFC_CMD_ERROR 0x2
    /* Flash region is locked */
    #define SEFC_LOCK_ERROR 0x4
    /* Flash Error */
    #define SEFC_FLERR_ERROR 0x8
    /* Write Protection Error */
    #define SEFC_WPERR_ERROR 0x10
    /* Flash Suspended Status */
    #define SEFC_FLSUSP_STATUS 0x20
    /* Flash Encountered an ECC error */
    #define SEFC_ECC_ERROR 0xFF0000

## Summary

Defines the data type for the SEFCx Error.

## Description

This macro is used to define error encountered during last Flash operation.

## Remarks

None.