Jump to main content

##

# 2.90.11 PWM_GeneratorEventStatusGet Function

## C

    inline static bool PWM_GeneratorEventStatusGet(PWM_GENERATOR genNum, PWM_GENERATOR_INTERRUPT interrupt);

## Summary

This inline function gets the PWM interrupt status for the PWM Generator selected by the argument PWM_GENERATOR Enum

## Description

This function gets the PWM interrupt status for the PWM Generator.

## Precondition

None

## Parameters

Param | Description
--- | ---
genNum | PWM generator number
interrupt | PWM generator interrupt source

## Returns

true - Interrupt is pending.

false - Interrupt is not pending.

## Example

    enum PWM_GENERATOR genNum;
    enum PWM_GENERATOR_INTERRUPT interrupt;
    bool status;
    genNum = PWM_GENERATOR_1;
    interrupt = PWM_GENERATOR_INTERRUPT_TRIGGER;
    status = PWM_GeneratorEventStatusGet(genNum, interrupt);

## Remarks

None