Jump to main content

##

# 2.51.38 GPIO_PinSlewRateConfig Function

## C

    void GPIO_PinSlewRateConfig(GPIO_PIN pin, GPIO_SLEW_RATE slewRate)

## Summary

Configures the slew rate on the given GPIO pin

## Description

This API lets the application configure the slew rate on the given GPIO pin

## Precondition

None

## Parameters

Param | Description
--- | ---
pin | One of the values from the enum GPIO_PIN
slewRate | One of the values from the enum GPIO_SLEW_RATE

## Returns

None

## Example

    GPIO_PinSlewRateConfig(GPIO_PIN_GPIO012, GPIO_SLEW_RATE_FAST);

## Remarks

None