Jump to main content

##

# 2.61.56 LCDCx_SetUseDMAPathEnable Function

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    void LCDCx_SetUseDMAPathEnable(LCDCx_LAYER_ID layer, bool enable)

## Summary

Enables/disables the DMA path for the specified layer

## Description

None

## Precondition

None.

## Parameters

Param | Description
--- | ---
layer | the target layer
enable | if true, the DMA channel retrieves pixels from memory if false, the default layer color is used

## Returns

None

## Remarks