Jump to main content

##

# 2.61.81 LCDCx_OUTPUT_COLOR_MODE Enum

## C

    // x - Instance of the LCDC peripheral

    typedef enum
    {
        LCDCx_OUTPUT_COLOR_MODE_12BPP = LCDCx_LCDCFG5_MODE_OUTPUT_12BPP_Val,
        LCDCx_OUTPUT_COLOR_MODE_16BPP = LCDCx_LCDCFG5_MODE_OUTPUT_16BPP_Val,
        LCDCx_OUTPUT_COLOR_MODE_18BPP = LCDCx_LCDCFG5_MODE_OUTPUT_18BPP_Val,
        LCDCx_OUTPUT_COLOR_MODE_24BPP = LCDCx_LCDCFG5_MODE_OUTPUT_24BPP_Val,
    } LCDCx_OUTPUT_COLOR_MODE;

## Summary

Defines the controller output mode types

## Description

## Remarks

None.