Jump to main content

##

# 2.46.24 FCW_BOOT_FLASH_WRITE_PROTECT Macro

## C

        /* Boot Flash Page 0 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_0     (0

        /* Boot Flash Page 1 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_1     (1)

        /* Boot Flash Page 2 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_2     (2)

        /* Boot Flash Page 3 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_3     (3)

        /* Boot Flash Page 4 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_4     (4)

        /* Boot Flash Page 5 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_5     (5)

        /* Boot Flash Page 6 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_6     (6)

        /* Boot Flash Page 7 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_7     (7)

        /* Boot Flash Page 8 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_8     (8)

        /* Boot Flash Page 9 Write Protect */
    #define   FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_9      (9)

        /* Boot Flash Page 10 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_10    (10)

        /* Boot Flash Page 11 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_11    (11)

        /* Boot Flash Page 12 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_12    (12)

        /* Boot Flash Page 13 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_13    (13)

        /* Boot Flash Page 14 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_14    (14)

        /* Boot Flash Page15 Write Protect */
    #define    FCW_BOOT_WRITE_PROTECT_PAGE_15    (15)

    typedef uint32_t FCW_BOOT_FLASH_WRITE_PROTECT;

## Summary

Defines boot flash write protect page

## Description

This macro defines boot flash write protect page.

## Remarks

None.