Jump to main content

##

# 2.131.62 USART_LIN_NACT Enum

## C

    /* Blocking and ring buffer mode */
    typedef enum
    {
        USART_LIN_NACT_PUBLISH = US_LINMR_NACT_PUBLISH,
        USART_LIN_NACT_SUBSCRIBE = US_LINMR_NACT_SUBSCRIBE,
        USART_LIN_NACT_IGNORE = US_LINMR_NACT_IGNORE,

    } USART_LIN_NACT;

## Summary

Defines the data type for the USART LIN node action bits

## Description

This may be used in the USARTx_LIN_NodeActionSet API to change the LIN node action bit configuration

## Remarks

None