Jump to main content

# 1.1.3.4.27 DRV_RF215_OFDM_BW_OPT Enum

## C

    typedef enum
    {
        /* Option 1: Nominal bandwidth 1094 kHz, 96 data tones, 8 pilot tones */
        OFDM_BW_OPT_1 = 0,

        /* Option 2: Nominal bandwidth 552 kHz, 48 data tones, 4 pilot tones */
        OFDM_BW_OPT_2 = 1,

        /* Option 3: Nominal bandwidth 281 kHz, 24 data tones, 2 pilot tones */
        OFDM_BW_OPT_3 = 2,

        /* Option 4: Nominal bandwidth 156 kHz, 12 data tones, 2 pilot tones */
        OFDM_BW_OPT_4 = 3,

    } DRV_RF215_OFDM_BW_OPT;

## Summary

Defines the available OFDM bandwidth options.

## Description

This data type defines the list of available bandwidth options for the RF215 OFDM PHY, as defined in 802.15.4.

## Remarks

None.

Rev: G