Jump to main content

# 3.3.4.27 EMAFE_CallbackRegister Function

## C

    void EMAFE_CallbackRegister(EMAFE_CALLBACK callback);

## Summary

Registers the callback function to be called when an EMAFE interrupt is triggered.

## Description

Assign the callback function to call when the source interrupt is raised.

## Precondition

None.

## Parameters

Parameters | Description
--- | ---
callback | EMAFE Callback function

## Returns

None.

## Example

    EMAFE_CallbackRegister(_appEmafeCallback);
    EMAFE_EnableInterrupt(EMAFE_IER_ENDRX_Msk);

## Remarks

None.

Rev: E