Jump to main content

##

# TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE Enumeration

## C

    typedef enum {
    TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_NONE = 0,
    TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_LLT = 1,
    TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_EN = 2,
    TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_LL = 3
    } TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE;

## Description

Types of DUID for DHCPv6.

## Members

Members | Description
--- | ---
TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_NONE = 0 | Invalid.
TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_LLT = 1 | LinkLayer + time.
TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_EN = 2 | Enterprise number.
TCPIP_DHCPV6_DUID_TYPE_LL = 3 | Link Layer Address.