Jump to main content

##

# TCPIP_ARP_EntryRemove Function

## C

    TCPIP_ARP_RESULT TCPIP_ARP_EntryRemove(
        TCPIP_NET_HANDLE hNet,
        IPV4_ADDR* ipAdd
    );

## Description

This function removes an existent mapping from the selected interface cache.

## Preconditions

The ARP module should have been initialized.

## Parameters

Parameters | Description
--- | ---
hNet | Interface to use.
ipAdd | IP Address to remove entries for.

## Returns

TCPIP_ARP_RESULT

- On Success - ARP_RES_OK.
- On Failure - ARP_RES_NO_ENTRY (if no such mapping exists) ARP_RES_NO_INTERFACE (if no such interface exists).

## Remarks

None.