Jump to main content

##

# 1.2.5.2.60 TCPIP_MODULE_GMAC_QUEUE_CONFIG Structure

## C

    typedef struct {
    uint16_t nRxDescCnt;
    uint16_t nRxBuffCount;
    uint16_t nRxBuffCntThres;
    uint16_t nRxBuffAllocCnt;
    uint16_t nTxDescCnt;
    uint16_t txBufferSize;
    uint16_t txMaxPktSize;
    uint16_t rxBufferSize;
    uint8_t queueTxEnable;
    uint8_t queueRxEnable;
    } TCPIP_MODULE_GMAC_QUEUE_CONFIG;

## Description

Configuration Structure for Queues in GMAC.

## Members

Members | Description
--- | ---
nRxDescCnt | RX Descriptor count.
nRxBuffCount | RX buffer count.
nRxBuffCntThres | RX buffer count threshold.
nRxBuffAllocCnt | RX buffer allocate count.
nTxDescCnt | TX Descriptor count.
txBufferSize | TX buffer size.
txMaxPktSize | Max TX packet size.
rxBufferSize | RX buffer size.
queueTxEnable | Queue Tx enable status.
queueRxEnable | Queue Rx enable status.