Jump to main content

##

# 3.3.4.26 USB_HOST_AUDIO_V1_StreamingInterfaceBitResolutionGet Function

This function returns the bit resolution size of the specified streaming interface setting.

## C

    uint8_t USB_HOST_AUDIO_V1_StreamingInterfaceBitResolutionGet(
        USB_HOST_AUDIO_V1_OBJaudioObj,
        USB_HOST_AUDIO_V1_STREAMING_INTERFACE_OBJstreamingInterfaceObj,
        USB_HOST_AUDIO_V1_STREAMING_INTERFACE_SETTING_OBJinterfaceSettingObj
    );

## Preconditions

The Audio v1.0 Device should have been attached.

## Parameters

Parameters | Description
audioObj | Audio Device object
streamingInterfaceObj | Audio streaming interface object
interfaceSettingObj | Audio streaming interface setting object

## Returns

The bit resolution size of the audio streaming interface setting.

## Remarks

None.